**Дата: 08. 12.2020г.**

**Группа: 17- ТО-1д**

**Наименование дисциплины: Орган.раб.по МАС**

**Тема: \_ Установка погрузочного устройства на автомобили фургоны**

**Установка погрузочного устройства на автомобили фургоны**

|  |
| --- |
| Промторварный фургон**Предназначение: перевозка различных промышленных грузов.**Если к условиям перевозки груза не предъявляются особые требования, не требуется поддерживать температурный режим, режим влажности, то вам подойдет [промтоварный фургон](http://autofurgon.net/catalog/promtovarnye-furgony/) - самый простой, самый легкий и самый доступный.**Конструкция.**Стены [промтоварного фургона](http://autofurgon.net/catalog/promtovarnye-furgony/) имеют бескаркасную конструкцию. Они выполнены из гнутых панелей (изготовленных из плакированного металла), соединенных между собой. Стыки панелей имеют специальный профиль, который образует ребро жесткости, дополнительно усиленное П-образным швеллером. [Промтоварные фургоны](http://autofurgon.net/catalog/promtovarnye-furgony/) не имеют утеплителя. Для перевозки тяжелых грузов стенки фургона дополнительно усиливаются.**Изнутри.**Как правило, [промтоварные фургоны](http://autofurgon.net/catalog/promtovarnye-furgony/) внутри не имеют обшивки, только отбойные рейки. По желанию заказчика внутри [промтоварные фургоны](http://autofurgon.net/catalog/promtovarnye-furgony/) могут обшиваться фанерой 4 или 6 мм. Зачастую [промтоварные фургоны](http://autofurgon.net/catalog/promtovarnye-furgony/) с внутренней обшивкой называют мебельными. |

|  |
| --- |
| Изотермический утепленные фургон**Предназначение: перевозка продуктов питания длительного хранения.**Для перевозки пищевых продуктов, не требующих стабильного температурного режима, подойдет [изотермический фургон](http://autofurgon.net/catalog/izotermicheskie_furgony/) с пенопластовым утеплителем. В этих фургонах перевозят такие продукты питания как чай, кофе, мука, сахар, рис, макароны, консервы и пр.**Конструкция.**[изотермический утепленный фургон](http://autofurgon.net/catalog/izotermicheskie_furgony/) - это фактически тот же промтоварный фургон, в котором стенки и крыша утеплены пенопластом. Толщина утеплителя варьируется по желанию заказчика (от 30 до 100 мм.).**Изнутри.**Внутренняя обшивка [изотермического утепленного фургона](http://autofurgon.net/catalog/izotermicheskie_furgony/) - оцинкованный стальной лист. Обшивка из оцинкованного листа позволяет проводить санитарную обработку, которая обязательна при перевозке пищевых продуктов. Возможны иные варианты обшивки по индивидуальному заказу. |

1)\_\_От чего зависит срок службы рефрежиратора\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2) \_Что нужно знать чтобы максимально снизить расходы на эксплуатация автомобиля\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3)\_\_Виды установок**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 Преподаватель\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Эбиев Д.У.